제 1 장 전동 롤 스크린 공사

1.  일반사항

1.1  적용범위

이 절은 수직,수평면 유리 및 기타 설치 부위의 전동 롤스크린 설치공사에 적용하며 공사범위는 설계 도면에 의한다.

1.2  적용목적

이 절은 수직,수평면 전동 롤스크린 설치공사에 적용하며 외부로부터 유입되는 태양열 및 빛을 조절함으로써 내부의 복사열 발생을 최소화 하며 냉방 시 외부 열에 의한 에너지 소모를 극소화 하고, 일사를 조절하여 재실자의 쾌적성과 작업 환경의 효율성을 높이는데 있다. 또한, Local에서의 리모컨을 통한 개별제어 및 그룹 제어를 통해 관리상의 불필요한 시간낭비를 줄일 뿐만 아니라 사용 목적에 적합한 공간을 유지하는데 그 목적을 둔다.

1.3  적용규준

다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1  품질규준

기술 제휴선의 해당규격

(1) 보 호 율 : IP (Protection System NF, FRANCE )

- IP( Protection System )은 2자리의 숫자로 구성되어있다.

- 첫째자리의 수는 0-6까지로 환경조건에 대한 모터 및 전자제품의 보호율의 등급을 나타내며  물과 습기,먼지에 대한 저항성 정도를 규정한다.

(2) CE (Conformity with the Essential) : EU( European Union )에 대비한 유럽 각 나라의 국가규격에 대한 상호인증 제도로서 LVD (Low Voltage Directive) 와 EMC(Electro -Magnetic  Compatibility)로 구성되어 있다.

(3) ISO 9001마크 인증업체의 제품으로 하여야 한다.

(4) 적용 모터는 한국 산업 기술 시험원의 K 마크 인증 제품으로 한다.

(5) 소방법 시행규칙 제 8 조(방염성능 기준)

1.4  제출물

다음의 제출물을 차양막 공사 전에 감리원에게 제출하여 승인을 득한 후 공사에 착수 한다.

제1장 전동 롤 스크린 공사

1.4.1  기술자료

공사 재료에 관계되는 모터 및 전자제품, 원단 등의 관련 품질자료를 제출한다.

1.4.2  시공도

모터 등의 설치부위의 사이즈 및 취부 상세 등에 관한 내용을 포함한다.

1.4.3  견본

원단의 견본은 색상별로 최소 300mmX300mm크기로 제작하여 3개 이상을 제출한다.

1.4.4  공정표

예정공정표를 작성하여 공사 착공 전 제출한다.

1.5  품질보증

품질은 시방서에 명기된 제반 사항에 대하여 적격해야 하며 품질규준은 1.2항의 적용규준에 적합해야 한다. 하자이행기간은 성능시험 완료 후 1년간으로 하며 1년내 설치 및 시공오류 등으로 인 한 하자 발생시 제작 설치자는 이에 전적으로 책임을 지며 무상으로 하자이행을 하여야 한다.

1.6  보고 및 승인

1.6.1 시공자는 공사 중에라도 작업의 공정, 시공상황, 품질관리상황, 이미 보고되어 승인을    받은 것 중 변경되는 사항 또는 추가 지시사항에 관한 보고를 감리원의 요구에 따라 서면으로 작성 보고하여야 한다.

1.6.2 시공자는 자재의 반입을 위한 최종적인 승인을 서면으로 요청해야 하며 이때 이미

제출된 시공계획서 등에 대한 변경사항등을 종합 작성하여 감리원에게 제출한다.

2.  자재

2.1  전동 롤스크린 시스템

롤 스크린의 구성제품은 모터부분, 전자제품, 악세사리, 원단을 다음 표준으로 하되 SOMFY에서 공급하는 재품으로 한다.(이하 같다)

2.1.1 구동부

각 창호에 설치되는 전동모터를 말하며 저소음의 원주형 모터로서 스크린의 상, 하  오르내림의 작동을 실행할 수 있는 장치를 말한다. (샤프트의 포함)

2.1.2 적용범위

(1) 각 창호에 스크린 원단과 조합되어 적용된다.

(2) 최적으로 적용되기 위해 모터는 샤프트 내에 삽입된다.

(3) 이는 모터 내부의 리미트와 감속기 및 브레이크 장치가 내장되어 있어야 한다.

2.1.3 모터

(1) 본 구동 MOTOR (감속기가 내장된 원주형 모터)는 일명 튜블러 모터라고 일컬어지며 구조는 다음과 같다.

가. 리미트 조정기

․ 폴리에스텔로된 기어와 스크류 및 마이크로 스위치 등의 조합으로 된 구성되며 모터의 상.하 정지위치를 조정하여 준다.

․ 리미트의 상.하 조정은 모터의 헤드에서 간단한 조작으로 조절이 가능하다.

나. 모터부분

․ 모터기동용 콘덴서가 내장되어 있으며 회전자와 고정자로 구성되어 있다.

․ 단상 유도 전동기로서 콘덴서 없이는 모터를 기동 시킬수 없다.

․ 코일 안에는 모터를 과부하로부터 보호를 하기위한 온도 보호장치가 내장되어 있어 모터를 일정시간동안 연속 작동하여 모터가 과열이 될 경우 자동적으로 온도 보호장치가 작동하여 모터의 전원을 차단하고 10분에서 15분 경과 후 온도가 내려갔을 경우 재 작동할 수 있으며 일반사용에는 이런 과열상태는 없으며 모터를 보다 더욱 안전하게 보호하기 위한 장치이다.

다. 브레이크

․ 서로의 마찰계수가 상이한 특수재질로 구성되어 있으며 평상시 모터가 정지시에는 ON된 상태로 되어 있으며 모터에 천 또는 셔터 등의 하중을 걸었을 시 자중에 의하여 미끄러져 내려옴을 방지한다.

라. 기어 부 (감속기)

․ 한 쌍의 작은 톱니바퀴로 이루어진 이 부품은 회전속도를 줄이면서 모터의 권상 능력을 증가시킨다.

․ 이러한 감속기어로 인하여 모터가 기계적인 권상능력을 발휘하여 이런 용도에 적용이 가능해진다.

2.1.4	시스템

적용 시스템은 아래의 기능수행이 가능한 제품 이어야 한다.

(1) 리모컨 및 스위치에 의해 개별,그룹 제어가 가능할 것

2.2 작동장치

2.2.1  모터(SOMFY Sonesse 503 RA 3/32)

(1) 소비전력	: 90W

(2) 공급전원	: 220V / 60Hz

(3) 토오크	: 3Nm

(4) 분당속도	: 32RPM

(5) 소비전류	: 0.4A

(6) 연속사용시간	: 5분

(7) 무게	: 2.52Kg

(8) 보호율	: IP44 (FRANCE, NF)

2.2.2  모터(SOMFY 506A6 6/20)

(1) 소비전력	: 70W

(2) 공급전원	: 220V / 60Hz

(3) 토오크	: 6Nm

(4) 분당속도	: 20RPM

(5) 소비전류	: 0.35A

(6) 연속사용시간	: 5분

(7) 무게	: 1.85Kg

(8) 보호율	: IP44 (FRANCE, NF)

2.2.3  모터(SOMFY 508A6 8/20)

(1) 소비전력	: 105W

(2) 공급전원	: 220V / 60Hz

(3) 토오크	: 8Nm

(4) 분당속도	: 20RPM

(5) 소비전류	: 0.5A

(6) 연속사용시간	: 5분

(7) 무게	: 1.85Kg

(8) 보호율	: IP44 (FRANCE, NF)

2.2.4  모터(SOMFY 518A6 18/20)

(1) 소비전력	: 170W

(2) 공급전원	: 220V / 60Hz

(3) 토오크	: 18Nm

(4) 분당속도	: 20RPM

(5) 소비전류	: 0.8A

(6) 연속사용시간	: 5분

(7) 무게	: 2.15Kg

(8) 보호율	: IP44 (FRANCE, NF)

2.2.5  모터(SOMFY 528R6 28/14)

(1) 소비전력	: 175W

(2) 공급전원	: 220V / 60Hz

(3) 토오크	: 28Nm

(4) 분당속도	: 14RPM

(5) 소비전류	: 0.85A

(6) 연속사용시간	: 5분

(7) 무게	: 2.55Kg

(8) 보호율	: IP44 (FRANCE, NF)

2.2.6  모터(SOMFY 538R6 28/14)

(1) 소비전력	: 210W

(2) 공급전원	: 220V / 60Hz

(3) 토오크	: 38Nm

(4) 분당속도	: 14RPM

(5) 소비전류	: 0.85A

(6) 연속사용시간	: 5분

(7) 무게	: 2.55Kg

(8) 보호율	: IP44 (FRANCE, NF)

2.2.7 모터(SOMFY ALTUS518A6 18/20)

(1) 소비전력	: 170W

(2) 공급전원	: 220V / 60Hz

(3) 토오크	: 18Nm

(4) 분당 회전수	: 20RPM

(5) 소비전류	: 0.8A

(6) 연속사용시간	: 5분

(7) 무게	: 2.4Kg

(8) 보호율	: IP44 (FRANCE, NF)

2.2.8 모터(SOMFY ILT506S6 6/20)

(1) 소비전력	: 70W

(2) 공급전원	: 220V / 60Hz

(3) 토오크	: 6Nm

(4) 분당 회전수	: 300RPM

(5) 소비전류	: 0.35A

(6) 연속사용시간	: 5분

(7) 무게	: 1.97Kg

(8) 보호율	: IP44 (FRANCE, NF)

2.2.9  모터(SOMFY FTS525A6 25/20)

(1) 소비전력	: 200W

(2) 공급전원	: 220V / 60Hz

(3) 토오크	: 25Nm

(4) 분당속도	: 20RPM

(5) 소비전류	: 0.9A

(6) 연속사용시간	: 5분

(7) 무게	: 3Kg

(8) 보호율	: IP44 (FRANCE, NF)

2.2.10  모터(SOMFY FTS650A6 50/20)

(1) 소비전력	: 350W

(2) 공급전원	: 220V / 60Hz

(3) 토오크	: 50Nm

(4) 분당속도	: 20RPM

(5) 소비전류	: 1.5A

(6) 연속사용시간	: 5분

(7) 무게	: 3Kg

(8) 보호율	: IP44 (FRANCE, NF)

2.2.11  리모콘 스위치(Inteo Centralis RTS)

(1) 전원	: 3V lithium battery

(2) 주변 환경	: 5℃~ 40℃

(3) 설치장소	: 지정된 장소 또는 부착

(4) 매립박스크기	: 80mm*80mm*17mm

(5) 보호율	: IP30

2.2.12 그룹제어콘트롤러( CENTRALIS IB )

(1)  전원         : 220V / 60Hz

(2)  주변 환경    : 5℃ - 40℃

(3)  설치장소     : 지정된 장소 또는 부착

(4)  매립박스크기 : 80mm X 80mm X 17mm

(5)  보호율       : IP40

2.2.13 개별제어콘트롤러( CENTRALIS Uno IB )

(1) 전원          : 220V / 60Hz

(2) 주변 환경     : 5℃ - 40℃

(3) 설치장소      :  지정된 장소 또는 부착

(4) 매립박스크기  : 80mm X 80mm X 17mm

2.2.14  라디오송신기 4채널(Telis RTS Pure)

(1) 전  원	: 3V lithium battery

(2) 주변환경	: 5℃~ 40℃

(3) 기구사양	: 41mm*134mm*21mm

(4) 보호율	: IP30

(5) 인증규격         : MIC 인증제품

2.3 Controller

2.3.1 Group relay box(그룹 릴레이박스 ,REF : 128617 3ST)

(1) 전  원	: 220V/60Hz

(2) 주변환경(동작)	: -20℃~ 70℃

(3) 설치장소	: 지정된 장소

(4) 기구사양	: 80mm*140mm*50mm

(5) 보 호 율         :  IP40

2.3.2. F.T.S CONTROLLER INTERFACE (BIU-2FTS)

(1) 전원	: 220V / 60Hz

(2) 주변 환경	: -20℃ ~ 70℃

(3) 설치장소	: 지정된 장소 또는 부착

(4) 매립박스크기	: 135mm X 120mm X 47mm

(5) 보호율	: IP20

(6) 구성	: By network (LPT-10)

2.3.3 Animeo IB+ System(4AC Motor Controller)

(1) 전  원	: 220V

(2) 주변환경(동작)	: 0℃~ 45℃

(3) 설치장소	: 지정된 장소

(4) 기구사양	: 210mm*90mm*63mm

(5) 보 호 율         :  IP20

2.3.4  Animeo IB+ System(4AC Building Controller)

(1) 전  원	: 220v

(2) 주변환경(동작)	: 0℃~ 45℃

(3) 설치장소	: 지정된 장소

(4) 기구사양	: 210mm*90mm*63mm

(5) 보 호 율         :  IP20

2.3.5  LonWorks Cable

(1) Cable 수	: 2가닥

(2) 색    상         : 회색

(3) Section	: 16AWG

(4) Cable Type	: Twist Pair

2.3.6  태양센서 (Soliris sensor)

(1) 전  원	: 220v

(2) 주변환경(동작)	: 5℃~ 40℃

(3) 설치장소	: 지정된 장소

(4) 기구사양	: 80mm*80mm*17mm

(5) 보 호 율         :  IP20

2.3.7  센서박스(Animeo IB+용)

(1) 전  원	: 220v

(2) 주변환경(동작)	: 5℃~ 40℃

(3) 설치장소	: 지정된 장소

(4) 기구사양	: 255mm*210mm*100mm

(5) 보 호 율         :  IP20

2.4 기타 제반용 부품

2.4.1 모터 및 플러그, 엔드브라켓 (전동 완충용 고무캡)

(1) 기 능

가. 구동부와 원단의 조립된 상태를 설치하기 위한 부속 자재임.

나. MOTOR 구동중의 소음을 최소화

다. 커텐박스 내에 외부 노출 없이 설치

(2) 사 양

가. 재질 : SPC

나. 색상 : 지정색상

2.4.2 모터 조립용 부속 (크라운, 드라이브 휠, 플러그엔드)

2.4.3 스크린 SHAFT

(1) 기 능

가. Roll Screen 구동부(MOTOR)가 조립될 수 있고 스크린 원단을 감을 수 있도록 하며 휨 발생이 없도록 특수 제작된 알루미늄 파이프.

나. 구동부와 원단의 조립된 상태를 설치하기 위한 부속 자재임.

(2) 사 양

가. 재질 : 알루미늄 (KS D 6360 : 내산 알루미늄 압출재)

나. 색상 : 알루미늄 원색

다. 녹 방지 및 피막처리

라. 원단 부착을 용이하게 하기위한 홈

2.4.4 배선용 콘넥터 및 터미널

2.5 롤스크린

(1) 기 능

가. 창문에 설치하여 외부로부터 입사되는 직사광선 및 자외선을 차단하여 쾌적한 사무 환경 조성을 위한 자재임.

(2) 사 양 - 롤스크린 원단(수직,수평차양)

가. 색상	: 지정색상

나. 방염표준	: 국내 소방법 방염기준에 준함

다. 환경지수                : 친환경 인증제품

라. 투과율	: 지정 투과율

3. 시공

3.1  전동 블라인드시스템

3.1.1 배 선

(1) 전원의 공급배관 및 DATA LINE의 배관과 콘트롤 외함과의 배관, 스크린 설치에 준하는 모든 배관 및 기본적인 배선은 현장 지원사항이며, 개별 콘트롤러에는 모터를 제어하기 위하여 강전 EPS 또는 기타 합당한 곳에서의 전원 공급이 이루어져야 하며, 이 또한 현장 지원사항이다. 현장 여건에 따라 배관은 Cable Duct를 사용가능하고 콘트롤 내함의 CONTROL SYSTEM 등 결선작업을 해야 한다.

(2) (220V - 60HZ) : 전기공사업체

(3) 접지 : 모터 및 전원에 관계된 접지는 필수적으로 접지한다.

3.1.2 사용조건

(1) 주위환경 : 0에서 45도까지

(2) 사용전원 : AC 220V 단상 60Hz

(3) 시스템의 기본조건

가. 전동 원주형모터 : 전원(220V/60Hz, 단상)

나. 콘트롤러        : 전원(220V/60Hz)

3.1.3 공급범위

(1) 시운전 및 종합테스트

(2) 설치기기의 성능보장

(3) 기타 승인자료의 제출

(4) 전체적인 운영교육 및 제반교육

(5) 정상적인 작동을 위한 기타 제반 부속품

(6) 배관 및 배선

(7) 운반 및 지정장소의 납품

가. 제작자는 제품의 제작완료 후 제품을 시험 성적서를 포함하여 지정된 장소로 납품,       운반한다.

나. 제작자는 운반에 있어 제품의 파손 및 외부의 충격 또는 보관상에 이상이 없도록         부품별로 포장을 하여 납품하여야한다.

3.1.4 순수 공사

(1) 브라켓 및 원단가공을 위한 현장실측

(2) 브라켓의 설치

(3) 스크린의 재단 및 모터의 조립

(4) 스크린의 부착 및 LEVEL 작업

(5) 콘트롤러의 설치

3.1.5 부속 공사

(1) 개별모터 및 콘트롤러의 개별 단품 테스트

(2) 종합 운영테스트

(3) 시스템의 인수인계 및 운영교육

(4) 기타 ROLL SCREEN 공사에 준하는 제반작업

4. 서비스 및 보증

(1) 자동제어 콘트롤 및 모터의 취급, 운전 부주의에 의한 것이 아닌 정상작동의 운영 하에서   는 준공 후 1년 이내의 하자 발생시 계약자는 무상으로 기기의 조정수리 및 교체할 의무를 갖는다.

(2) 계약자는 자동제어 콘트롤 및 스크린공사의 비상사태 발생시 이를 즉각적으로 대처할 수    있는 능력을 갖추어야 한다.

(3) 스크린의 공사 및 제어콘트롤의 기능을 종합 점검하여 이상이 없을 시 감독관의 검사를     받아야 한다.

(4) 계약자는 유지보수기기의 운영과 유지보수를 위하여 기기운영에 관한 내용을 사용자 및     관리자에게 완전히 숙지할 수 있도록 교육을 하여야 한다.

(5) 계약자는 기타 기기의 성능을 정상적으로 발휘하는데 필요한 제반부속품 및 물품을 항시    구비 하여야 한다

5. 보안상의 유의사항

(1) 공급자는 각종도면 및 기타 공사에 관련된 자료를 타인에게 누출되지 않도록 보관 및 사    용에 유의하여야 하며 목적이외의 사용을 금하여야 한다.

6. 설계 및 변경

(1) 공사의 시공 중 도면의 변경 도는 사양변경에 의한 설계변경의 요인이 발생한 경우에       는 설계 변경 처리 한다. 다만, 감독관이 경미하다고 판단될 경우에는 이는 설계변경의 조건이 될 수 없다.

(2) 시공자는 본 공사의 시공 중 회계 연도가 바뀌어 노무비, 자재비의 상승이 있을 경우       변동사항에 관하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

(3) 또한 공급자의 부득이한 사정으로 각종기기의 사양변경이 있을 경우 설치 30일 전에        감독관과의 협의를 거친 후 서면으로 통보하여야 한다.

7. 자재의 검수

(1) 계약자는 본 스크린공사의 시스템 검수를 위하여 계약서의 구입사양서와 일치하는          카다로그의 제출과 검수자의 승인서를 제출하여야 하며 모든 제품의 설치 후에 보수    및 유지 관리, 부품조달을 위하여 제작자의 표준 품이어야 한다.

(2) 계약자는 제작공정 및 시험테스트를 확인하여 납품한다. (국제 또는 자체시험성적서         첨부)

(3) 계약 공급자는 수송, 납품에서 설치까지의 기간 또는 시운전 테스트까지의 기간에          기기의 파손 및 손괴로부터의 보호를 위하여 분실 또는 파손위험의 부품은 별도로         포장하여 납품하여야 한다.

(4) 납품장소는 감독관이 지정하는 장소에 하차하여 보관하여야 한다.

8. 예비품

가동 후 1년간 소요되는 예비소비량 및 수량 등 자재내역을 견적시 승인을 득한다.

9. 기타 사항

(1) 계약자는(제작 시공자)납품된 기기에 관하여 설치시의 기술조언 및 시운전시의 입회  조정을 성실히 이행하여야 한다.

(2) 본 사항에 명기되지 않는 사항은 도면을 참조한다.

(3) 이외의 사항은 일반사항과 명기한 바와 같이 이에 따르며 감독관의 별도지시가 없는    한 특기 및 공사 시방을 원칙으로 한다.

(4) 본 시방 및 도면에 명기되지 않는 사항은 감독관의 지시에 따라야 한다.